格兰菲ARM SoC(GF800)采用八核ARM Cortex-A78 高性能架构，面向ARM NB、MiniPC、NAS及边缘计算产品市场。

主要特性
1. 8核 Cortex-A78 应用处理器，高性能低功耗
1. 内置格兰菲自研 3D GPU
1. 6 TOPS NPU，赋能各类AI场景
1. 8K@60fps 视频编解码，8K显示输出
1. 内置多种显示接口，支持多屏异显
1. 新一代48MP硬件ISP，支持多摄像头输入
1. 丰富的高速接口（PCIe 4.0 / USB 3.2 / SATA 3.0 / 千兆以太网），易于扩展
1. 支持 Windows 和 Linux OS

	详细参数

	CPU
	• 八核架构，8×Cortex-A78

	GPU
	• 格兰菲自研3D GPU
• DirectX 12
• OpenGL ES 2.0/3.2/4.6
• Vulkan 1.3
• OpenCL 3.0
• 统一渲染图形架构，内置高性能 2D 硬件引擎
• 支持FP64/FP32/FP16/INT32/INT16/INT8

	NPU
	• 6 TOPS算力
• 支持 INT4/INT8/INT16 混合运算
• 支持 TensorFlow / MXNet / PyTorch / Caffe 等框架模型转换

	多媒体
	视频解码：
• 支持 H.264/H.265/VP8/VP9/AV1/AVS/AVS+/AVS2/MPEG2/MPEG4/VC1/MJPEG
• 最高 8K@60fps（H.264/H.265/VP9/AVS2）
视频编码：
• 支持 H.264/H.265/JPEG
• 最高 8K@30fps（H.264/H.265）

	显示
	• 支持HDMI 2.1 / eDP 1.4b / DP 1.4 / MIPI多种显示接口
• 支持多屏异显，最高8K@60Hz

	视频输入
	• 48MP ISP，支持HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正等
• 支持12路1080P图像采集，最高分辨率8192×8192
• 支持2组MIPI CSI（D-PHY/C-PHY 双模），支持4组MIPI CSI（D-PHY） 
• 支持多摄像头输入

	高速接口
	• 8lane PCIe 4.0/ 8xSATA 3.0(combo with PCIe 4.0)/2xUSB 3.2(Type-C)/2x USB 2.0(Host)
• 以太网：2×RGMII（千兆）+ 1×RMII（百兆）
• eMMC 5.1

	内存
	• 64bit LPDDR4 / LPDDR4X / LPDDR5 64GB（MAX）



